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前  言
（一）编制目的
根据《自然资源部办公厅关于印发矿产资源（非油气） 开发利用方案编制指南的通知》（自然资办发〔2024〕33号），新建和改扩建矿山需要编制矿产资源开采方案。塔河县秀峰林场1号采石场建筑用凝灰岩矿隶属于塔河县管辖，为新建矿山，属于矿业权人首次申请采矿许可证。矿山服务年限5年，生产规模为7.00×104m3/ a，目前尚未进行开采。为合理利用塔河县秀峰林场1号采石场建筑用凝灰岩矿的矿产资源，塔河县塔建混凝土制造有限公司委托黑龙江省第一水文地质工程地质勘察院有限公司编制《塔河县秀峰林场1号采石场建筑用凝灰岩矿矿产资源开采方案》。

（二）编制依据

本资源开采方案参照国家有关中小型矿山建设的相关规范和要求进行编制，其编制依据如下：

法律法规及相关文件

（1）《中华人民共和国矿产资源法》（全国人大常务委员会 2024年11月8日修订通过，2025年7月1日实施）；

（2）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（2023年9月6日）；

（3）《黑龙江省黑土地保护利用条例》（黑龙江省人大及其常委会 2023年12月24日修订，2024年3月1日施行）；

（4）《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（自然资规〔2023〕4号）；

（5）《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》（自然资规〔2023〕6号）；

（6）《自然资源部 生态环境部 财政部 国家市场监督管理总局国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会 国家林业和草原局关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1号）；

（7）《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发〔2004〕208号）；

（8）《自然资源部办公厅关于印发矿产资源（非油气）开发利用方案编制指南的通知》（自然资办发[2024]33号）；

（9）《黑龙江省矿产资源开采方案临时编制指南（非油气矿产）》（黑自然资发[2024]53号）；
（10）《矿产资源开采方案临时服务指南》（自然资源部2025年8月15日）；

（11）《自然资源部办公厅关于<矿产资源法>实施衔接过渡有关事项的通知》（自然资办函[2025]1704号）；

（12）《塔河县秀峰林场1号采石场建筑用凝灰岩矿资源量检测核实报告》（黑龙江天恒测绘服务有限公司2026年4月）；

（13）《塔河县秀峰林场1号采石场建筑用凝灰岩矿采矿权成交确认书》（塔河县自然资源局、塔河县塔建混凝土制造有限公司2026年4月21日）。

2. 设计规范及标准

（1）《固体矿产资源储量分类》（GB/T 17766-2020）；

（2）《矿产资源综合利用技术指标及其计算方法》（GB/T 42249-2022）；

（3）《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T 0400-2022）  ；

（4）《区域地质图图例》（GB/T 958-2015）   ；

（5）《非煤矿山采矿术语标准》（GB/T 51339-2018） ；

（6）《安全高效现代化矿井技术规范》（MT/T 1167-2019）  ；

（7）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）   ；
（8）《矿产资源“三率”指标要求 第6部分：石墨等26种非金属矿产》（DZ/T 0462.6-2023） ；

（9）（DZ/T 0462.7-2023） 《矿产资源“三率”指标要求 第7部分：石英岩、石英砂岩、脉石英、天然石英砂、粉石英》。

（三）编制过程

黑龙江省第一水文地质工程地质勘察院有限公司组织相关技术人员成立了项目组，对现场进行踏勘，并对矿区的土地利用现状进行了调查，收集了《塔河县秀峰林场1号采石场建筑用

凝灰岩矿资源量检测核实报告》等有关的基础资料，并进行野外调查、室内综合分析和数据处理。

一、矿山基本情况

（一）地理位置与区域概况

1. 地理位置

塔河县秀峰林场1号采石场，位于秀峰林场西约13.5km处一丘坡的中上部，地形起伏较大。所在1:5万地形图国际分幅为N51E022018（新建幅）。行政区划隶属于塔河县管辖，交通较为便利（详见图1）。

中心点地理坐标（2000国家大地坐标系）为东经124°24′08″，北纬52°28′19″。
[image: image5.png]123° 407 124°( 00" 124° 307 125°| 00’ 125° (300 1259 40’

123°]40’ 124°| 007 124° (307 125°| 007 125°1307 1259 40’
0 10 20km
| I I
N— 52072 3 |——|4 5 ®O |6 ®0 |7 0 s

LgEE 2.8 3.—MAE 4.BF SR 6HMAW. B(X) 7.5#. #E 8K




图1 交通位置图

区域概况

工作区位于大兴安岭北段东坡。根据《中国区域地质志（黑龙江志）》，位于额尔古纳-图瓦联合地块（Ⅰ-7），额尔古纳地块（Ⅰ-7-1）内。

（二）矿业权人基本情况

矿山名称：塔河县秀峰林场1号采石场建筑用凝灰岩矿

采矿权人：塔河县塔建混凝土制造有限公司

单位性质：有限责任公司（自然人独资）

（三）矿山勘查开采历史及现状

该矿山为新建矿山，拟开采区域总面积0.0360km2，部分区域位于已有历史遗留采坑之内，已无表土覆盖。未破坏区域面积为0.0322km2。2025年3月塔河县自然资源局委托黑龙江天恒测绘服务有限公司对塔河县秀峰林场1号采石场建筑用凝灰岩矿进行矿产资源储量检测工作，该矿区由于矿体稳定，近于裸露地表，出露较好，故资源量核实检测时未动用探矿工程。矿区经塔河县自然资源局审核，矿权设置、开采区域不在国家规定的禁采区内。塔河县自然资源局在塔河县人民政府网站发布《塔河县秀峰林场1号采石场建筑用凝灰岩矿采矿权挂牌出让公告》。塔河县塔建混凝土制造有限公司为该采矿权的竞得人，于2026年6月4日与塔河县自然资源局签订采矿权出让合同，采矿权出让收益为人民币516.52万元。

二、矿区地质与矿产资源情况

（一）矿床地质与矿体特征

塔河县秀峰林场1号采石场，场区内出露的是下白垩统光华组（K1gn），开采矿体为凝灰岩，山坡状出露于地表。浅灰色、褐色，凝灰结构，块状构造，矿物成分主要为岩屑、晶屑、火山灰组成，岩屑主要为英安岩，晶屑主要为石英及长石。原岩风化强烈，颜色为灰褐色，岩石节理裂隙发育，结构尚可分辨，岩石呈土夹碎块状、碎块状，碎块锤击即碎。拟定矿区内矿体形状为一不规则的多边形。矿体岩性单一，无明显分异，矿物成分稳定，结构均匀。

矿区面积较小，核实区范围内见1条矿体，矿体长约191m，宽约186m，厚度2-27m，控制标高为535-574m，近南北走向，倾角约45°，岩石岩性相对单一，矿体垂向为覆盖层、基岩。覆盖层：通过对矿区内出露剖面观察，矿区平均覆盖厚度在0.5m左右。基岩：主要岩性为凝灰岩。场区内断裂构造不发育，地质构造较为简单，对上部凝灰岩风化层无影响，对采矿工作无影响。

（二）矿床开采地质条件

1. 水文地质条件
矿区内无地表水体，附近河流为瓦拉干河，位于矿区东侧约13.5km处，最低侵蚀基准面397.00m，开采矿体处于侵蚀基准面之上，不受地表水径流影响。矿床开采无充水影响，影响矿床开采的充水因素主要为大气降水，矿区地貌条件有利于大气降水的地表径流排泄，不利于渗入补给地下水。矿区及周边广泛分布风化带网状裂隙水，含水空间为基岩风化带网状裂隙，含水层厚度受风化发育深度控制，含水层底板多与风化带下限一致，富水性差。矿山具备自然排水的有利地形，开采时雨水和冰雪融水可自然排放，同时雨季施工需做好矿坑排水工作，在矿坑顶部开采境界四周预先挖好排水沟，疏导积水。矿区的水文地质条件对矿区开采影响不大，因此根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GBT12719-2021），矿区水文地质勘探类型属于第二类第一型，即裂隙充水、水文地质条件简单型矿床。

2. 工程地质条件
矿区内岩性均为凝灰岩，上部岩石风化程度较重，下部岩石节理、裂隙不发育，稳定性较好，为坚硬岩石。岩石完整性较好，且本次矿山开采是顺山坡地势等厚开采，地形坡度变化不大，矿区相对稳定。但随着矿山的开采，机械挖掘后采场会形成边坡，破坏矿体稳定性，采场局部近地表的残坡积风化岩石易造成不稳定斜坡工程地质问题，矿山开采过程中也应采取必要的防治措施，做好边坡稳定防护工作，及时清理废弃渣石残土，防止意外突发事故发生。

根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GBT12719-2021），本矿区工程地质勘查类型为第四类简单型。

3. 环境地质条件
矿区位于丘坡中上部，地形、地貌、地质构造、岩石结构构造等地质条件较简单。核实区及附近周围无地震活动历史、地貌单元为丘陵区，新构造活动不频繁，地震基本烈度为Ⅵ级，山坡植被，历史上未发生过泥石流，滑坡，崩塌等地质灾害，岩石稳定性好。采石场土地利用类型为乔木林地，植被发育，生态地质环境良好。

采石场开采至底部时，最低高度高于最低侵蚀基准面，可自行排水。未来矿山开采，将造成地形地貌景观破坏，土地资源损毁、生态损毁等问题。在开采过程中，在降水、冻融、开掘扰动等作用下可能会产生不稳定斜坡。开采后的矿区对环境将造成一定的影响，使地貌景观发生改变，应尽量削平或扩大边坡角。矿山开采结束后进行矿山地质环境保护与土地复垦工作，利用机械设备将剥离层（即剥离的腐殖土）均匀的回填至采区，植树、种草，恢复自然景观，维持生态平衡，矿山开采对周边环境造成的破坏和污染较小。根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GBT12719-2021），矿区地质环境类型为第二类，矿区地质环境质量中等。

剥离土（即剥离的腐殖土及残坡积层）是土地复垦中土壤的重要来源之一，剥离土的剥离与保存是否适宜，关系到将来土地复垦的成功率与土地复垦的成本高低。本工程生产建设期须分别将剥离的腐殖土和残坡积（粘土、砂、碎石）堆放在矿区北侧的指定区域。贮存剥离土时应撒播草籽以保持肥力，便于将来直接把剥离土用于复垦场地，使复垦后的林地尽早形成生产力。拟采区总面积0.0360km2，部分区域位于已有历史遗留采坑之内，已无表土覆盖。开采区域内未破坏面积0.0322km2，可剥离腐殖土及残坡积层厚度0.50m，矿山总计剥离腐殖土及残坡积物土方量为1.61×104m3。
（三）矿产资源储量情况

根据黑龙江天恒测绘服务有限公司2026年4月提交的《塔河县秀峰林场1号采石场建筑用凝灰岩矿资源量检测核实报告》，该矿山的边坡内资源量为36.86×104m3，可采资源量为35.02×104m3（采矿损失率按5%计），资源量级别为推断资源量。矿山生产规模为7.00×104m3/a，矿山服务年限为5年。塔河县自然资源局于2026年4月8日组织地质矿产及水文地质专家对该报告进行了评审。黑龙江天恒测绘服务有限公司专业技术人员根据专家意见对报告进行了修改，并通过了评审。
开采区域

（一）符合矿产资源规划情况

本资源开采方案重点对开采区域内的矿体进行设计，并兼顾矿区的总体开发规划。矿区经塔河县自然资源局审核，矿权设置、开采区域不在国家规定的禁采区内。不属于集中开采区，也不属于省级或县级正式规划的开采区块，属于单独挂牌的零星矿权。

（二）可供开采矿产资源的范围

根据《塔河县秀峰林场1号采石场建筑用凝灰岩矿资源量检测核实报告》，矿产资源储量估算范围拐点坐标（国家2000坐标系）见下表：

开采区域拐点坐标表

	拐点编号
	拐点坐标（2000国家大地坐标系）
	拐点坐标（2000国家地理坐标系）

	
	X
	Y
	经度
	纬度

	1
	5817167.28 
	42391350.02 
	124°24'03.684"
	52°28'22.466"

	2
	5817167.28 
	42391542.10 
	124°24'13.857"
	52°28'22.603"

	3
	5817147.10 
	42391544.44 
	124°24'14.004"
	52°28'21.952"

	4
	5817073.56 
	42391536.98 
	124°24'13.695"
	52°28'19.569"

	5
	5816983.36 
	42391568.45 
	124°24'15.467"
	52°28'16.674"

	6
	5816983.84 
	42391426.41 
	124°24'07.945"
	52°28'16.588"

	7
	5816995.30 
	42391417.53 
	124°24'07.461"
	52°28'16.952"

	8
	5816996.44 
	42391346.68 
	124°24'03.708"
	52°28'16.939"

	9
	5817128.19 
	42391349.54 
	124°24'03.705"
	52°28'21.201"

	面积：0.0360km2，开采标高535.00m-574.00m


（三）首次申请采矿许可证采矿用地情况

采矿权申请项目用地符合相关用地政策，矿权设置、开采区域不在国家规定的禁采区内。矿山占用土地类型为乔木林地，面积0.0360km2。
（四）露天剥离范围

矿体开采时上部覆盖层要先期进行剥离，矿区部分区域位于已有历史遗留采坑之内，面积为0.0038km2，无需剥离。未破坏区域需剥离面积为0.0322km2，覆盖层剥离厚度（腐殖土及残坡积层）为0.50m。

露天剥离范围全部位于申请开采区域范围之内。申请开采区域、资源储量估算范围、露天剥离范围之间的空间位置关系见附图1，露天剥离范围拐点坐标见下表：

露天剥离范围拐点坐标表

	拐点编号
	拐点坐标（2000国家大地坐标系）
	拐点坐标（2000国家地理坐标系）

	
	X
	Y
	经度
	纬度

	B1
	5817167.28 
	42391350.02 
	124°24′03.684"
	52°28′22.466"

	B2
	5817167.28 
	42391542.10 
	124°24′13.857"
	52°28′22.603"

	B3
	5817147.10 
	42391544.44 
	124°24′14.004"
	52°28′21.952"

	B4
	5817073.56 
	42391536.98 
	124°24′13.695"
	52°28′19.569"

	B5
	5817067.18 
	42391505.17 
	124°24′12.024"
	52°28′19.252"

	B6
	5816983.55 
	42391513.34 
	124°24′12.555"
	52°28′16.553"

	B7
	5816983.84 
	42391426.41 
	124°24′07.945"
	52°28′16.588"

	B8
	5816995.30 
	42391417.53 
	124°24′07.461"
	52°28′16.952"

	B9
	5816996.44 
	42391346.68 
	124°24′03.708"
	52°28′16.939"

	B10
	5817128.19 
	42391349.54 
	124°24′03.705"
	52°28′21.201"

	面积：0.0322km2，平均剥离厚度0.5m


（五）与相关禁限区的重叠情况

经塔河县自然资源局复核，本次申请采矿权开采区域与《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（自然资规〔2023〕4号）中规定的矿产资源勘查开采禁限区不存在重叠情况。

开采区域1km范围内无铁路、石油天然气管道； 500m范围内无水库大坝及电力设施； 300m范围内无其他单位生产生活设施、村屯及民宅； 200m内无公路渡口和中型以上公路桥梁，100m内无国道、省道、县道，50m内无乡道。

根据《矿产资源法》第二十条规定不涉及港口、机场、国防工程设施圈定地区以内；重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内；铁路、重要公路两侧一定距离以内；重要河流、堤坝两侧一定距离以内；国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地以及国家规定不得开采矿产资源的其他地区。

申请的采矿权开采区域不存在与国家确定的永久基本农田、生态保护红线、自然保护地、Ⅰ级和Ⅱ级保护林地、天然林保护重点区域、基本草原、国际重要湿地、国家重要湿地、世界自然（自然文化）遗产地、沙化土地封禁保护区、饮用水水源保护区重叠情况。

（六）申请开采区域

申请采矿权开采区域拐点坐标表见下表：

申请开采区域拐点坐标表
	点号
	大地坐标系（3度带）

	
	X
	Y

	1
	5817167.28 
	42391350.02 

	2
	5817167.28 
	42391542.10 

	3
	5817147.10 
	42391544.44 

	4
	5817073.56 
	42391536.98 

	5
	5816983.36 
	42391568.45 

	6
	5816983.84 
	42391426.41 

	7
	5816995.30 
	42391417.53 

	8
	5816996.44 
	42391346.68 

	9
	5817128.19 
	42391349.54 

	矿区面积
	0.0360km2

	开采标高
	535.00m—574.00m

	露天剥离标高
	平均剥离厚度0.5m


（2000国家大地坐标系）

矿产资源开采与综合利用

（一）开采矿种
根据《塔河县秀峰林场1号采石场建筑用凝灰岩矿资源量检测核实报告》，塔河县秀峰林场1号采石场建筑用凝灰岩矿开采区域内岩性单一，开采矿种为建筑用凝灰岩。非全国矿产资源规划确定的战略性矿产。

（二）开采方式

矿体位于正地形的丘坡上，与山体形态一致。开采矿体上部覆盖层厚度为0.50m；本着投资少、见效快、矿石回收率高、安全生产的原则，结合矿山实际情况，确定采用露天开采方式，矿山符合露天矿的技术要求。

开采顺序
该矿山为正地形开采，采用自上而下水平分台阶开采法的开采顺序进行开采。

开采境界
（1）开采高度

本次设计最低开采标高为535.00m，顶标高574.00m，矿山采用自上而下水平分台阶开采法，共分为2个台阶，每个台阶的高度13m，宽度4m，台阶标高为561m和548m，底部最低开采标高535m，详见开采终了境界剖面图。

（2）顶部开采境界

矿体上部覆盖物（腐殖土及残坡积层）厚度为0.50m，故将地面以下0.50m开采边界视为顶部开采境界。

（3）底部开采境界

根据矿体特征及开采技术条件，并防止矿山开采结束后发生地质灾害及便于后期的恢复治理，矿区的开采标高为剔除0.50m覆盖层后水平台阶式向下开采，分别在561m和 548m标高处设置台阶，台阶的边坡角＞55°，平台宽4m，底部开采境界预留55°边坡角，开采至535.00m标高。根据矿区圈定范围实测标高，确定地表开采顶标高为574.00m；剔除上部覆盖层0.50m后，矿体最高开采顶标高为573.50m（详见附图2、附图4）。

平均剥采比
剥采比的计算需结合具体类型而定，根据本矿山资源量简测核实报告，该矿山剥采比为剥离量/边坡内推断资源量。本次拟新建矿山开采境界内顶部覆盖层剥离量1.61×104m3，边坡内推断资源量36.86×104m3，开采境界内最终剥采比0.044:1（m3/m3）。

采矿方法
采用效率高、生产工艺简单、安全可靠、回采率高、矿石损失率小的“穿孔--爆破--破碎--铲装--运输”的露天采矿方法。

开采工艺
（1）采剥方法

选用工作线平行坡顶布置的采剥方法，总剥离面积为0.0322km2，覆盖层剥离厚度（腐殖土及残坡积层）为0.50m，剥离量为1.61×104m3，利用底部开采境界的开拓运输系统，工作面沿山坡向上推进，在采区内自上而下分层剥离分台阶开采。
爆破开采时严格执行露天爆破安全规范，从钻孔、装药、起爆网路、边坡光面爆破落实全套技术控制措施；同时强化爆破人员管理、民爆物品管控、全域警戒撤离、爆后危岩排查，配套边坡监测与应急处置措施，全过程消除爆破振动、飞石、盲炮、边坡失稳等安全风险，保障开采施工安全。
（2）排岩（土）工作

矿体开采时上部覆盖层要先期进行剥离，矿区部分区域位于已有历史遗留采坑之内，此区域无需剥离。未破坏区域需剥离面积为0.0322km2，覆盖层剥离厚度（腐殖土及残坡积层）为0.50m，总剥离量为1.61×104m3，其中腐殖土平均厚度约0.30m，剥离量为9660m3，残坡积层（碎石土）平均厚度约0.20m，剥离量为6440m3。  

根据矿区及周边地形条件，将排土场设置在矿区东北侧地势较平缓的区域。堆放时严格控制堆体高度与边坡角，确保堆体稳定。

剥离时分层对腐殖土层及残坡积层进行。腐殖土与残坡积物严格分区堆放于指定区域，做好截排水及护坡措施。土堆表面撒播草籽进行养护，保持土壤肥力，以便于将来直接把剥离土用于复垦场地，使复垦后的林地尽早形成生产力。矿山总计剥离土方量为1.61×104m3。

剥离土是土地复垦中土壤的重要来源之一，剥离土的剥离与保存是否适宜，关系到将来土地复垦的成功率与土地复垦的成本高低。本工程生产建设期须将开采区域内剥离土壤收集起来专门堆存，妥善管理，贮存剥离土时应撒播草籽以保持肥力。

（3）运输及矿石加工

所采凝灰岩采用机械装车，汽车外运，根据购方要求，对块度较大矿石利用挖机液压破碎锤进行二次破碎。

开采回采率
矿山开采的建筑用凝灰岩主要用途为筑路用石料，矿体整体性好，覆盖层剥离后，可直接开采。根据矿体赋存条件及开采工艺设计，开采过程中剔除不能作为建筑用凝灰岩石料的部分，该部分视为贫化，本次设计贫化率取0。

矿山开采时应保证安全生产和产量稳定，矿山边坡内初步估算设计利用资源量36.86×104m3，设计可采资源量35.02×104m3，回采率为95%，达到国家“三率”指标要求。

（三）拟建生产规模

根据塔河县建筑市场对建筑用凝灰岩的需求能力确定矿山建设规模，本开采方案推荐矿山生产规模为7.00×104m3/a，设计矿山开采年限5年，可满足塔河县矿产规划确定的最低开采规模，并满足建设需求。

矿山服务年限估算：

矿山推断凝灰岩矿可利用资源量（边坡内资源量）为36.86×104m3，开采回采率按95%估算，可采资源量为35.02×104m3，矿山设计规模按7.00×104m3/a，计算矿山服务年限为：

	T=
	Q×K
	≈5

	
	A×(1-η)
	


式中：T－矿山服务年限（年）；

Q－探明可利用资源量（36.86×104m3）；

K－开采回采率（95%）；

A－年生产能力（7.00×104m3）；

η—矿石贫化率修正系数，本次设计中，混入不能作为建筑用凝灰岩石料的部分视为贫化，设计考虑贫化率为0。

根据国土资发 [2004] 208 号《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》，对照《矿山生产建设规模分类一览表》中建筑石料类，该矿山生产建设规模为中型矿山。

（四）资源综合利用

矿山不涉及选矿，采出的原矿基本可满足道路建设及民用建筑用料要求。矿区内无其他可综合利用的矿产。除建筑用凝灰岩外，矿山开采时剥离的腐殖土及残坡积层分层剥离，并分别堆放在指定位置，做好表土养护，用于本矿山生态修复时的表土回填。

结论

（一）估算设计利用资源量和设计可采储量
根据资源量估算结果结合矿山实际，确定该矿山设计利用资源量为36.86×104m3。

结合本矿山开采方案，采矿损失率按5%估算，可采资源量为35.02×104m3，矿山生产规模为7.00×104m3/a，矿山服务年限约为5年。

（二）申请开采区域

申请采矿权矿区面积0.0360km2，开采底标高：535.00m，开采顶标高：574.00m。

（三）开采矿种

塔河县秀峰林场1号采石场建筑用凝灰岩矿开采矿种为建筑用凝灰岩。

（四）开采方式、开采顺序、采矿方法

根据矿山实际情况，确定采用露天开采方式；采用自上而下水平分台阶开采法的开采顺序进行开采；采用“穿孔--爆破--破碎--铲装--运输”的露天采矿方法。

（五）拟建生产规模、矿山服务年限

拟建生产规模为7.00×104m3/a，矿山服务年限为5年。

（六）资源综合利用

矿山不涉及选矿，采出的原矿大部分可满足加工要求。矿区内无其他可综合利用的矿产。覆盖层分层剥离后，堆放在指定位置，用于本矿山表土回填。

（七）建议

1、该开采方案的主要编制依据是《塔河县秀峰林场1号采石场建筑用凝灰岩矿资源量检测核实报告》，如在开采过程中发现建筑用凝灰岩矿质量发生变化应及时调整开采方案。

2、加强环保意识，做到绿色开发，尽量减少对环境的污染和破坏。同时，做好矿山的恢复及绿化工作。
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委   托   书

黑龙江省第一水文地质工程地质勘察院有限公司：

根据中华人民共和国矿产资源法和原国土资源部关于加强对矿产资源开采方案审查的通知（国土资发[1999]98号），新建和改扩建矿山需要编制矿产资源开采方案。塔河县秀峰林场1号采石场建筑用凝灰岩矿为新建矿山，塔河县塔建混凝土制造有限公司已取得该矿的采矿权，现委托黑龙江省第一水文地质工程地质勘察院有限公司编制《塔河县秀峰林场1号采石场建筑用凝灰岩矿矿产资源开采方案》，请按《自然资源部办公厅关于印发矿产资源（非油气）开发利用方案编制指南的通知》和《矿产资源开采方案临时服务指南》及相关规范、技术要求，在规定时间内完成报告书的编制工作。

特此委托。

        委托单位（章）：塔河县塔建混凝土制造有限公司                  

                                2026年6月22日

承 诺 书

 塔河县自然资源局：

    本单位（塔河县塔建混凝土制造有限公司）作为塔河县秀峰林场1号采石场建筑用凝灰岩矿采矿权人，就本矿开采方案编制及矿山生产，郑重承诺：

    1. 提交的所有储量数据、权属文件、坐标范围均真实合法，无虚假、瞒报、伪造。

2. 严格按照批准的开采方案组织生产，不超层越界、不破坏性开采，合理利用资源。

3. 履行安全生产与环保主体责任。

4. 自觉接受自然资源、应急、生态环境等部门监督管理，承担因违法违规及资料失实引发的全部法律与经济责任。

承诺单位（章）：塔河县塔建混凝土制造有限公司

                                2026年7月20日
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